**项目技术要求**

**一、工程名称：门诊内镜中心走道双开门增加刷卡闭门器安装工程**

**二、主要工作**：

1、保护性拆除天花；2、石膏板造型吊顶安装；3、配套排水及强弱电安装等。

**三、投标人资格条件：**具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的施工企业。

**四、工期要求：**

总工期为10个日历日以内，具体时间以建设方通知为准。

**五、合同方式：**

（1）固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

**六、主材参考品牌如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **推荐材料品牌(三个同等品牌)** |
| 1 | 铝合金 | 凤铝、忠旺、伟业 |
| 2 | 断路器 | 西门子、ABB、梅兰日兰 |
| 3 | 电线、电缆 | 金龙羽、广州电缆、奔达康 |
| 4 | 网络线 | AMP、NORDX/CDT、Siemon |
| 5 | PVC线管、线槽 | 宝狮、顾地、南塑 |
| 6 | 电缆桥架 | 深圳红岩、番禺天虹、深圳贵庭 |
| 7 | 插座、开关面板 | 松本、TCL、施耐德 |
| 8 | 金属软管 | 九牧、一靓、潜水艇 |
| 9 | 接线盒 | 施耐德、西门子、TCL |
| 10 | 无线AP | 华为、小米、普联、华硕 |
| 11 | 塑料管（UPVC、PPR） | 宝狮、顾地、南塑 |
| 12 | 镀锌电线管 | 珠江牌、贝根牌、泰峰牌 |
| 13 | 消防栓镀锌电线管 | 上海劳动牌、珠江牌、广钢 |
| 14 | 螺纹阀门 | 广州Y牌、力字牌、天津塘沽瓦特斯 |
| 15 | 散流器 | FGHGF、步步牛、硕 |
| 16 | 门禁系统 | [中控智慧、](http://www.so.com/link?url=http://detail.zol.com.cn/access_onemachine/index342130.shtml?from=360Sub3&q=%E9%97%A8%E7%A6%81%E5%8D%81%E5%A4%A7%E5%93%81%E7%89%8C%E6%8E%92%E5%90%8D&ts=1567495112&t=421d0ac7f8a1b06029e49733fb54bdc)[大华、](http://www.so.com/link?url=http://detail.zol.com.cn/access_onemachine/index1266744.shtml?from=360Sub3&q=%E9%97%A8%E7%A6%81%E5%8D%81%E5%A4%A7%E5%93%81%E7%89%8C%E6%8E%92%E5%90%8D&ts=1567495112&t=00d3297490fb1525dae79f951fc4de0)[科密](http://www.so.com/link?url=http://detail.zol.com.cn/access_onemachine/index256429.shtml?from=360Sub3&q=%E9%97%A8%E7%A6%81%E5%8D%81%E5%A4%A7%E5%93%81%E7%89%8C%E6%8E%92%E5%90%8D&ts=1567495112&t=60339f74e9d2f25cb742bfe5ab1e431) |