**产品介绍会报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** |  |
| **设备名称** | 动态平板DR |
| **品牌** |  |
| **型号** |  |
| **产地** |  |
| **注册证号** |  |
| **单价（万元）** |  |
| **保修期** |  |
| **同型号产品**  **用户名单** | 重点列举广东省内用户名单 |
| **授权介绍人** |  |
| **介绍人电话** |  |
| **联系邮箱** |  |
| **介绍人身份证正面** |  |
| **介绍人身份证反面** |  |

注：①报名表请双面打印；②如有专机专用耗材，请附表列明。

**产品核心技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术响应明细** | **列举出本品牌外，**  **能满足该参数品牌≥2个** | **备注** |
| 1 | 视野范围：≥17x17英寸 |  |  |  |
| 2 | 探测器类型：动态平板探测器，闪烁体：碘化铯 |  |  |  |
| 3 | 透视最大像素：≥200万 |  |  |  |
| 4 | 在动态透视过程中点片矩阵：≥2880\*2880 |  |  |  |
| 5 | 床高：≤730mm |  |  |  |
| 6 | 具有智能一键摆位 |  |  |  |
| 7 | 束光器具备防撞装置，防止病人上下床撞伤头部 |  |  |  |
| 8 | 为了保证系统良好的匹配兼容性和维护的便利性，高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产 |  |  |  |
| 9 | 具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。且改变SID时束光器光野会智能维持原有大小。 |  |  |  |
| **其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条）** | | | | |
| 1 |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |
| 5 |  | |  |  |