附件2

**皮肤科设备选型原则、指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 选型原则 | 选型指标 | 响应情况  （填写“响应/优于”）  （只填写所报项目） |
| 1 | 白癜风表皮移植机 | 1.主要用途：适用于适用于皮肤科、美容科和基础科学研究部门对癜风及继发性色素脱失斑的治疗  2.功能需求：满足皮肤科、美容科和基础科学研究部门对白癜风及继发性色素脱失斑的治疗  3.运行能力要求：满足科室白癜风移植需要。  4.配置要求：主机1台，表皮分离器8只，磨削机1套，手术器械1套，附件1套，操作演示光盘1张，多功能电离子手术治疗机 1台，离心机（1ml）1台，双目生物显微镜，离心机（50ml）1台，超净工作台1台，生物安全柜1台，病理晾片柜1台，病理蜡块存储柜1台，笔记本电脑2台，冷冻麻醉机1台。 | 1. 满足临床治疗需求。 2. 重点强调临床治疗功能，具体见以下参数。   3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 2 | 半导体激光脱毛机 | 1.主要用途：高效舒适的去处全身各部位毛发  2.功能需求：快速去除毛发，局部接触面冷却，可用于多种皮肤类型及毛发类型提供快速、安全、持久的临床疗效。  3.运行能力要求：满足全身各部位去处毛发需求，并达到局部接触面冷却。  4.配置要求：主机1台，激光手具1套，脚踏开关1个，钥匙2把，十头显微镜1台。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.重点强调快速去除毛发，局部接触面冷却，光斑大小及保修时间，提供快速、安全、持久的临床疗效，具体见一下参数。3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 主要用途：用于带状疱疹及创面感染、湿疹、接触性皮炎（烧烫伤、褥疮）  功能需求：经治疗后可显著减轻皮肤炎症，皮损迅速结痂，疼痛减轻， 渗出减少，促进愈合。  运行能力要求：满足临床治疗。  配置要求： 主机 1台，治疗头2个，主机电源线1根，钥匙2把，说明书1本，合格证1份，护眼镜1副，保险管2个。小气泡分子水治疗仪2台。  选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1. 满足临床治疗需求。  2. 可提供稳定、持久的治疗效果，需要面罩式或大面积辐照面积的机型，具体见一下参数。  3. 市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 4 | 电子阴道镜 | 1.主要用途：使用于阴道相关疾病的检查。  2.功能需求：满足阴道相关疾病的检查需求及临床诊断需求。  3.运行能力要求：满足阴道相关疾病的检查需求及临床诊断需求。  4.配置要求：电子阴道镜镜头1个，电脑主机（含阴道镜软件）1 台，液晶显示器1台，台车1台，阴道镜支架1套，脚踏开关1个，  彩色喷墨打印机 1台，电源线1根，彩色喷墨打印纸 10张，中文用户文件组件包1袋，-80°冰箱1台，生化培养箱2个。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.需要重点关注镜头清晰，相机高像素，光源亮度清晰，可以出具彩色图文报告。  3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 5 | 多功能光电平台（舒敏治疗仪） | 1.主要用途：使用于敏感性肌肤，消除皮肤炎症，恢复皮肤屏障，促进皮脂膜形成。  2.功能需求：满足临床对敏感性肌肤相关疾病的治疗需求，促进皮肤血液循环，减轻炎症，恢复皮肤屏障。  3.运行能力要求：满足临床对敏感性肌肤相关疾病的治疗需求。  4.配置要求：主机1台，保险管2根，说明书1份，产品合格证1份，装箱清单1 份，保修单1 份，电源线1 根，治疗头包装铝盒1个，红蓝光治疗仪 2台，皮肤划痕实验检测仪1个。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.重点满足临床对敏感性肌肤相关疾病的治疗需求，促进皮肤血液循环，减轻炎症，恢复皮肤屏障。具体见一下参数。3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 6 | 二氧化碳激光治疗机(超脉冲带点阵） | 1.主要用途：适用于面部整体年轻化治疗、赘生物切除等外科激光手术。  2.功能需求：满足面部整体年轻化治疗、赘生物切除等外科激光手术治疗需求。  3.运行能力要求：满足面部整体年轻化治疗、赘生物切除等外科激光手术治疗需求。  4.配置要求：主机一台，七关节导光臂一套，标配手具一套，激光防护镜一副，激光眼罩一副，电源线一支，脚踏开关一个，产品合格证一个，使用说明书一份，移液枪（100ul-1ml） 1把，电热恒温水槽1台，微量震荡仪1台，电热干燥箱1台，投影仪1台，相机2台，皮肤测试仪1台，电热恒温鼓风干燥箱1台，烤片机1台，冷喷仪3台，医用吸烟机1台，笔记本电脑1台，液氮美容笔6只。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.重点强调面部整体年轻化治疗、赘生物切除等外科激光手术治疗，具体见一下参数。3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 7 | 高压锅 | 1.主要用途：适用于临床医疗器械消毒。  2.功能需求：满足临床医疗器械消毒需求。  3.运行能力要求：满足临床医疗器械消毒需求。  4.配置要求：主机1台，内置打印机1台，电冰箱5台。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床消毒需求。  2.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 8 | 红蓝光治疗仪 | 1.主要用途：适用于临床祛除痤疮，消除或减淡痤疮疤痕，除皱，嫩肤，促进伤口愈合等。  2.功能需求：满足临床祛除痤疮，消除或减淡痤疮疤痕，除皱，嫩肤，促进伤口愈合治疗需求。  3.运行能力要求：满足临床祛除痤疮，消除或减淡痤疮疤痕，除皱，嫩肤，促进伤口愈合治疗需求。  4.配置要求：红蓝光治疗仪主机(含辐照模块)1台，防护眼镜2 副，说明书1 套，合格证1 张，医用伍德灯1台，家用伍德灯1台。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.重点强调具备红光和蓝光两种光源，辐照面积大足以覆盖面部，功率可调，光照模块可伸展或折叠，维修期间有备用机，保修3-5年。具体见一下参数。3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 9 | 强脉冲光治疗系统 | 1.主要用途：适用于面部良性色素性病变及面部良性血管性病变的治疗。  2.功能需求：满足面部良性色素性病变及面部良性血管性病变的治疗，使表皮被动冷却，避免损伤。  3.运行能力要求：满足面部良性色素性病变及面部良性血管性病变的治疗，使表皮被动冷却，避免损伤。  4.配置要求：激光手柄3个，操作手册1份，临床手册1份，手柄支架 1个，润肤液 5个，一次性眼贴(5 片装) 1个，激光防护眼镜2个，强光防护眼镜2瓶，眼罩1瓶，冷却液2瓶，保险丝1个。台式皮肤镜（镜头配500万像素）1台，组织包埋机1台，手持皮肤镜3台，高压注射器2个，美容院专用小推车3台，反光板支架1个，反光板1个，切片盒5个，伍德氏紫光检测灯3个，直尺中性笔二合一 10只，紫外线手电筒4只，透明皮丘尺4只，瞳孔笔4只，可视化去黑头仪1个，普通去黑头仪1个，3\*3m背景架+3\*6m背景布（黑、白、蓝三种幕布）各1个，旋涡混合器（转速可调）1个，寒冷性和热性接触型荨麻疹测试仪1个。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床医美治疗需求，具体见一下参数。  2.重点关注仪器治疗功能，选择优质治疗机器。  3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 10 | 双目显微镜 | 1.主要用途：使用于临床标本检验检查。  2.功能需求：满足临床标本检验检查。  3.运行能力要求：满足临床标本检验检查。  4.配置要求：显微镜镜架1个，五孔物镜转盘1个，低手位载物台1个，单样品夹片器1个，多功能七孔聚光镜1 台，透射LED光源（包含电源线）1个，透射光LED照明1个。皮肤刮匙 3把，酒精灯3个，盖玻片10盒，载玻片10盒，弯止血钳6把，直止血钳6把，持针器6把，眼科剪6把，组织镊6把，敷料镊6把，电冰箱1台。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床检验检查需求，具体见一下参数。  2.重点强调高质量镜头，可采集图像，所采集图像与目镜下观察一致。3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 11 | 水光针注射仪 | 1.主要用途：适用于皮肤护理、皮肤美容及皮炎、湿疹、敏感肌的治疗。  2.功能需求：满足皮肤护理、皮肤美容及皮炎、湿疹、敏感肌的治疗。  3.运行能力要求：满足皮肤护理、皮肤美容及皮炎、湿疹、敏感肌的治疗需求。  4.配置要求：注射器主机1 台，抽吸泵1 台，脚踏开关1个，电源适配器、连接线1个，电子注射器台车1台，注射针头100只。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.重点满足皮肤护理、皮肤美容及皮炎、湿疹、敏感肌的治疗需求，具体参照下列参数。  3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 12 | 窄谱紫外线治疗仪（全仓） | 1.主要用途：适用于白癜风及其他炎症性皮肤病的治疗。  2.功能需求：满足白癜风及其他炎症性皮肤病的治疗需求。  3.运行能力要求：满足白癜风及其他炎症性皮肤病的治疗需求。  4.配置要求：紫外线光疗机主机（含UVB灯管）1台，UV眼镜2副，说明书1套，合格证1张，家用全身紫外线治疗仪1台，腋臭刮匙6把，无线户外蓝牙音箱2个，扫斑去痣笔3只，粉刺针套装4盒，头皮毛发检测分析仪1台，指甲刀套装2套，水分油分检测脸部测试笔4只，妇科检查床3张，一次性面罩100个，电子天平秤1个，微波炉2个，相机1台。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求，具体见一下参数。  2.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 13 | 真菌荧光检查仪 | 1.主要用途：使用于临床标本检验荧光检查。  2.功能需求：满足临床标本检验荧光检查的需求。  3.运行能力要求：满足临床标本检验荧光检查的需求。  4.配置要求：医学影像工作站软件1套，高清晰医用数字摄像头1个，显微镜适配器1 个，显微镜1 台， 荧光模块1 台，彩色打印机1台，品牌台式电脑1 台，台车1台，500人份荧光染料，手持皮肤镜1个。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.重点强调镜头清晰，像素高，软件方便使用，可采集图像，配送皮肤镜。3.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |
| 14 | 准分子光治疗仪 | 1.主要用途：适用于白癜风及炎症性皮肤病的治疗。  2.功能需求：满足白癜风及炎症性皮肤病的治疗需求。  3.运行能力要求：满足白癜风及炎症性皮肤病的治疗需求。  4.配置要求：紫外线治疗机主机 1台，电源线（AC220V）1根，使用说明书 1本，空气过滤片2片，防护眼镜2 副，快速操作指南 1份，手动石蜡切片机1台。  5.选型原则：满足临床需求，以医疗服务为导向配置医疗资源，选择市场表现最优产品。 | 1.满足临床治疗需求。  2.市场认可度高，深圳集采目录产品优先考虑。 |  |

盖章处：

年 月 日