





（一）  准备工作


1、清空所有抽屉 、柜子内物品并妥善保管；
2 、 做好地面 、 柜子内外部 、 家具表面的细致清洁，确保无尘；
3 、已使用场所，可把所有物品清理打包放在办公桌面 、 大理石地面上；
4 、 打开门窗，施工团队进场施工。

（二） 成品保护

1 、 严禁所有工作人员在未经过同意情况下，移动 、使用现场无需治理的东西，如玻璃 、 电器等。
2 、 对所有不宜接受雾状光触媒的东西在施工前进行保护。
3 、 现场明显处挂公司施工现场统一警示牌。
4 、 现场贵重物品集中放置，并要关闭上锁。
5、对已保护的成品，责任到人；看护得力的予以奖励 ， 看护不得力的予以处罚。

注 ： 施工前针对室内电器进行保护膜及 美纹纸遮盖。


（三）  施工现场展示
3. 1 家具拆卸、 移位

对所有能拆卸的抽屉 、 面板进行拆卸并做好标记 ， 便于对截面和死角部位进行更彻底的处理。

3.2 全方位甲醛净化处理

用冰虫锐钛型高分子二氧化钛光触媒产品针对板材 、 地板 、 墙面 、 吊顶材料表面的施工，
使其在材料表面形成光触媒催化分解膜 ， 将甲醛捕捉分解生成二氧化碳和水。


3. 3 全方位苯系物净化处理

用冰虫二氧化钛光触媒产品针对墙面 、 布艺 、 油漆材料表面的施工 ， 使其对该材料的
苯系物异味进行中和降解。

3.4 全方位 TVOC 净化处理

冰虫 C 系列产品针对板材 、 墙面 、 布艺 、皮革等重点污染源进行二次处理 ， 达到效果最大化。

3. 5 特殊部位阴暗面强化处理

用冰虫复合甲醛溶解二氧化钛光触媒产品针对柜子内部 、 桌子背面材料表面的施工 ， 使其不易受光照的表面增强对光源的敏感度和利用度。


3.6 裸露板表面涂刷处理

用冰虫缓释分解型产品针对刨花板 、 密度板裸露板表面重点高浓度涂刷处理。

3.7 家具归位 ， 检测遗漏 ，  撤除保护

待光触媒渗透成膜 ， 所有家具归位 ， 抽屉按标识还原 ， 并详细检查是否有遗漏 ， 最后撤除所有防护薄膜 、美纹纸。

3.8 通风

净化施工完成后 ， 保持通风状态 ， 便于光触媒更好地渗透成膜 ， 鉴于现场通风条件不佳我司可协助提供轴流风管机。


治理过程要求事项：
（ 1） 喷涂前做好家具 、家电保护措施。
（2） 不可漏喷 ， 特别注意家具背面的污染源 ， 只要可移动的家具 ， 必须移开进行处理 ， 确保每个面都施工到位。
（3） 喷涂施工更换产品时 ， 必须将喷枪清洗干净。
（4 ） 施工后 ， 光触媒中融入纳米银离子 ， 在催化剂的反应下会将甲醛催化分解生成二氧化碳交换出去 ， 再施工后需保持通风 ， 将二氧化碳释放出去。
（ 5 ） 重点污染源需要重点处理 ， 尤其是对木质家具等人造板材的处理。

（四）  施工时间及完成后注意事项
本项目根据治理建筑面积和治理难易度 ， 工期约半天时间 ， 具体配合甲方。


	时间
	要求事项

	2 小时
	2 小时内不要随意走动 ， 让光触媒药水自然渗透 ， 2小时后可入室正常走动。

	72小时
	72 小时内不能保洁 ，尤其不要擦拭板材 ，皮革类等，让药水充 分分解甲醛等有害气体




（五）  验收阶段
1） 检测
在施工  3-5 天之后 ， 可通知采样 ， 对场地内进行抽样检测 ，检测后对于还存在污染超标的场地进行二次施工强化 ， 强化直至检测达 标为止 ， 确保在交付时做到无纰漏。
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净化方案
	
交付标准（二选一）
	
建筑面积  (㎡)
	
治理单价(元/㎡)
	
总价 (元)

	浙大冰虫 纳米光触媒催化剂
	
GB 50325-2020 Ⅰ类（医院强制性验收标准）
	

3750㎡
	


	



	
五年质保

	
工程内容：  对室内的甲醛、苯、 甲苯、二甲苯、TVOC 有害气体进行全面治理。

	


污染物
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单位
	


GB50325-2020Ⅰ类 标准限值（医院强制标准）

	
甲醛
	mg/m³
	0.07

	
苯
	mg/m³
	0.06

	
甲苯
	mg/m³
	0.15

	
二甲苯
	mg/m³
	0.20

	
TVOC
	mg/m³
	0.45

	
时间安排 ：治理需要约一整天时间 ，通风3-5天后安排复检 ， 检测报告5个工作日出， 整个流程预计10天，若有不合格的区域需重新强化后再次复检。

	备注:空气治理后的3-5天，需委托第三方检测结构检测出具CNAS报告。每层楼5个点，合计15个点。
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