**项目名称：安装电表箱**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位（以电箱为单位） | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 后勤二楼 食堂 | 电表箱 | 1.名称：配电箱体（800mm×600mm×200mm）2.参数：160A/4P（施耐德，不带漏保），电子电表（亿玛，有检验铅封 ) , 互感器3套3.参数：125A/4P（施耐德，不带漏保），电子电表（亿玛，有检验铅封 ) , 互感器3套4.参数：80A/4P（施耐德，不带漏保），电子电表（亿玛，有检验铅封 ) , 互感器3套5.安装形式：明装 | 台 | 1.00 |  |  |
| 电力电缆 | 1.名称：电力电缆（金龙羽）2.规格：WDZ-YTFE-4\*35+1\*16mm2 | 米 | 6.00 |  |  |
| 电力电缆 | 1.名称：电力电缆（金龙羽）2.规格：WDZ-YIFE-4\*35+1\*16mm2 | 米 | 6.00 |  |  |
| 电力电缆（适配125A开关） | 1.名称：电力电缆（金龙羽）2.规格：WDZ-YIFE-4\*50+1\*25mm2 | 米 | 9.00 |  |  |
| 桥架、辅材 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 安装人工费 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 输血科 | 电表箱 | 1.名称：配电箱体（600mm×400mm×200mm）2.参数：40A/4P（施耐德，不带漏保），电子电表（亿玛，有检验铅封 ) , 互感器3套3.安装形式：明装 | 台 | 1.00 |  |  |
| 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆（金龙羽）

2.规格：WDZ-YJFE-5\*10mm2 | 米 | 4.00 |  |  |
| 桥架、辅材 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 安装人工费 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 急诊二楼创伤救治中心 | 电表箱 | 1.名称：配电箱体（600mm×400mm×200mm）2.参数：80A/4P（施耐德，不带漏保），电子电表（亿玛，有检验铅封 ) , 互感器3套3.安装形式：明装 | 台 | 1.00 |  |  |
| 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆（金龙羽）

2.规格：WDZ-YIFE-4\*35+1\*16mm2 | 米 | 8.00 |  |  |
| 桥架、辅材 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 安装人工费 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 4 | 门诊呼吸 微创中心 | 利用现有电表箱 | 1.参数：40A/4P（施耐德，不带漏保），电子电表（亿玛，有检验铅封 ) , 互感器3套2.安装形式：明装 | 台 | 1.00 |  |  |
| 电力电缆 | 1.名称：电力电缆（金龙羽）2.规格：WDZ-YJFE-5\*10mm2 | 米 | 1.00 |  |  |
| 桥架、辅材 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 安装人工费 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |